  (Microsoft サウンドシステムサポート)
  この質問に Y と答える前に、再度、慎重に考えてください。
  Microsoft のオリジナルの Windows サウンドシステムカード、
  または Aztech SG 16 Pro (または NX16 Pro) が製造
  しているサウンドシステムカードを持っている場合は、ここで 
  Y と答えても問題ありません。また、あなたのカードが以下に示
  すカードのリストに "含まれていない" 場合は、Y と答えても構
  いません。

     ATI Stereo F/X、AdLib、Audio Excell DSP16、
     Cardinal DSP16、Ensoniq SoundScape (Reveal と Spea で製
     造されている互換性のあるもの)、Gravis Ultrasound、
     Gravis Ultrasound ACE、Gravis Ultrasound Max、16 ビット
     オプションのある Gravis Ultrasound、
     Logitech Sound Man 16、Logitech SoundMan Games、
     Logitech SoundMan Wave、MAD16 Pro (OPTi 82C929)、
     Media Vision Jazz16、MediaTriX AudioTriX Pro、
     Microsoft Windows サウンドシステム (MSS/WSS)、
     Mozart (OAK OTI-601)、Orchid SW32、Personal サウンドシ
     ステム (PSS)、Pro Audio Spectrum 16、Pro Audio Studio 16、
     Pro Sonic 16、Roland MPU-401 MIDI インターフェース、
     Sound Blaster 1.0、Sound Blaster 16、Sound Blaster 16ASP、
     Sound Blaster 2.0、Sound Blaster AWE32、
     Sound Blaster Pro、TI TM4000M ノートブック、ThunderBoard、
     Turtle Beach Tropez、Yamaha FM シンセサイザ (OPL2、OPL3、
     OPL4)、6850 UART MIDI インターフェース。

  VoxWare で現在、サポートがあるカードについては、
  <file:Documentation/sound/README.OSS> ファイルでカード特有
  の取扱説明書を参照してください。いくつかのドライバは、自分
  自身で MSS サポートを持っているので、このオプションで Y と
  答えると衝突することになるでしょう。

  カーネルにドライバを組み込んでしまった場合は、カーネルコマ
  ンドラインに "ad1848=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>[,<type>]" を
  追加しなければなりません。

  <高橋潤子>

