  (カーネル／ユーザ ネットワーク・リンク・ドライバ)
  このドライバ、カーネル内の特定の部分やモジュールとユーザ・
  プロセス間において、二つの通信方法が使えるようにします。ユー
  ザ・プロセスは、/dev ディレクトリにあるメジャー番号 36 を
  持つスペシャルファイルに対して文字の読み書きをすることがで
  きます。今のところカーネルは、あなたが後述の "Routing
  messages" のところで Y と答えた場合に、ネットワーク関連の
  情報を知らせるのにこのドライバを使います。またファイアーウォー
  ルのコードでも、ずっと先のほうにある "IP: firewall packet
  netlink device" で Y と答えた場合に、アタックの可能性に関
  する情報を知らせるのにこれを使います。および、arpd を使い
  たい場合にもここでY と答える必要があります。arpd デーモン
  は、内部の ARP キャッシュ(ローカルネットワーク上の、IP ア
  ドレスとハードウェアアドレスのマッピング情報)を小さく保つ
  ための助けになります。ユーザ空間のプログラムが生のイーサネッ
  ト・フレームを読み書きするようなイーサネット・デバイスに関
  してもネットワーク・リンク・ドライバが必要です。よくわから
  なければ Y にしておいてください。

  <堀田>


