  (Atari ACSIのサポート)
  このオプションはAtariのACSIインタフェースのサポートをオン
  にします。このドライバーは512バイトセクタの(もしくはそのモー
  ドに切替える機能を持つ)ハードディスクやCD-ROMをサポートし
  ます。ACSIコマンドのフォーマットの制限から、扱えるディスク
  は1GBまでです。この制限を緩めることができる、いくつかの
  ACSI to SCSIアダプターのための特別なサポートはまだ含まれて
  いません。ACSIドライバはまた、Atari SLM レーザプリンタ、
  BioNet-100 Ethernet、PAMsNet Ethernet等のACSIバスに接続さ
  れるタイプのドライバーにも利用されます。これらのデバイスを
  使うことを考えているなら、ACSIサポートを含めることが必要に
  なります。

  また、このドライバーはモジュール (実行中のカーネルにいつで
  も組み込んだり取り外したりできるコード) にすることも可能で
  す。その場合のモジュールはacsi.oです。

  <川合>


