  (AVM A1 (Fritz) のための HiSax サポート)
  これは，AVM A1 (いわゆる "Fritz!") のための，HiSax サポートを有効にし
  ます．
  どのように，異なるカード，異なる D チャネルプロトコル，標準でない 
  IRQ/ポート/共有メモリの設定を使用するかといった設定の仕方については，
  Documentation/isdn/README.HiSax を見てください．

