  (arc0s (ARCnet の RFC1051 形式のパケット)のサポート)
  このオプションを指定すれば仮想的な arc0s デバイス経由で 
  RFC1051形式のパケットをやりとりすることができます。この
  「古い」標準に準拠した ARCnet ソフトウェア、例えば DOS 用
  の arcnet.com などのパケットドライバや AmiTCP を動かしてい
  る Amiga、いくつかの NetBSDなど、と通信する場合、arc0s デ
  バイスしか必要ありません。arcether.com などのパケットドラ
  イバやほとんどの DOS/Windows のODI ドライバなど、RFC1201 
  で標準規格となっている実装系と通信する場合はここで Y と答
  える必要はありません。RFC1201 の機能は自動的にarc0 デバイ
  スに組みこまれます。arc0e と arc0s に関する詳細については 
  <file:Documentation/networking/arcnet.txt> にある ARCnet 
  に関する説明を読んでください。

  <小野寺, 高橋潤(2.4.15更新)>

