  (対称型マルチプロセッシング)
  複数の CPU を持つシステムをサポートします。あなたが一つし
  か CPU を持たないのであれば N と答えてください。パソコンはだ
  いたいそうです。もし複数の CPU を持つシステムであれば Y と
  答えてください。

  どんなマシンであっても SMP でないカーネルは動きます。ただ
  し、複数のCPU のうち一つしか使いません。SMP カーネルも CPU 
  を一つしか持たない多くのマシンで動きますが、全部ではありま
  せん。CPU を一つしか持たないマシン上では SMP でないカーネ
  ルの方が SMP カーネルより速く動きます。

  i486 ベースのボードでは CONFIG_M586/M686 を指定した SMP カー
  ネルはブートしません。CONFIG_M686 を指定した SMP カーネル
  は Pentium ベースのボードでは動かないでしょう。

  複数の CPU を持つマシンのユーザはあとの "Enhanced Real
  Time Clock Support" にも Y と答えてください。"Advanced Power
  Management" は SMPカーネルでは無効となります。

  どうしたらよいのか分からないなら、ここは N と答えておいて
  ください。

  Documentation/SMP.txt、Documentation/smp.tex、
  Documentation/smp.txt、Documentation/IO-APIC.txt も参照。
  また、WWW 上の SMP-FAQ
  http://www.irisa.fr/prive/mentre/smp-faq/ も読んでください。
  (WWW をブラウズするにはインターネットに接続したマシンで 
  lynx や netscape のようなプログラムを使います。)

  <井上>


