  (他のAm53/79C974使用のSCSIアダプタのサポートを含めない)
  ここでNと答えると、DC390(T) SCSIドライバは転送速度や終端処
  理の設定の初期値を得るためにDC390のEEPROMにアクセスします。
  もしEEPROMが見つからなければデフォルト値か、ユーザがブート
  時／モジュールロード時に指定したパラメータがあればそれを用
  います。ドライバの設定の詳細については
  linux/drivers/scsi/README.tmscsimを参照してください。

  ここでYと答えると、EEPROMが見つからなかった場合、ドライバ
  は設定情報の取得をあきらめ、Tekram DC390(T)のみをサポート
  します。これは、あなたがDC390(T)とAm53C974を使用した別種の
  アダプタの両方を持っていて、後者を何らかの理由により別の
  AM53C974ドライバで使用したい場合には便利でしょう。

  よくわからなければNと答えておいてください。

  <川合>


