  (イーサネット(10Mbit または100Mbit)のサポート)
  イーサネット(IEEE 802.3 または ISO 8802-2 とも呼ばれる)は
  大学や企業で使われるローカルエリアネットワーク(LAN)のうち
  最も一般的なものです。

  イーサネットの種類としては以下のようなものがあります:
  10BASE-2 あるいは Thinnet(10Mbps の同軸ケーブルで、コンピュー
  タはチェイン型に接続する)、10BASE-T あるいはtwisted
  pair(10Mbps のより対線で、コンピュータは中央のハブに接続す
  る)、10BASE-F(10Mbps の、ハブを用いた光ファイバー接続)、
  100BASE-TX(100Mbps の、ハブを用いたより対線接続)、
  100BASE-T4(100Mbps の、ハブを用いた4対の音声グレード配線接
  続)、100BASE-FX(100Mbps の、光ファイバー接続) [100BASE の
  ものはFast Ethernet としても知られている]、Gigabit
  Ethernet(1Gbps の、光ファイバーまたは短い導線による接続)。

  あなたの Linux マシンにイーサネット用のネットワークカード
  (NIC)がインストールされ、イーサネットに接続されるのならば、
  ここで Y と答えて http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto
  から入手できる Ethernet-HOWTO を読んでください。また、あな
  たがお持ちの NIC のドライバの項目でも Y と答えなければなり
  ません。

  この質問への答えは直接にはカーネルに影響を与えません。N と
  答えた場合に、この後ろのイーサネットカードに関する質問がス
  キップされるだけです。よく分からなければ N にしておいてく
  ださい。

  <福居, 武井(2.4.0更新)>
