  (LUN あたりのコマンド数の、ドライバのデフォルト値を上書きする)
  Y と答えると、aic7xxx コントローラ上の単一のデバイスが一度
  にアクティブにできるコマンド数の、デフォルトの最大値を上書
  きします。このオプションはタグ・キューイング（訳注：コマン
  ドの多重発行）を受け付けるデバイスの場合のみ意味を持ちます。
  ドライバが持つデフォルト値は 24 です。ここでY と答えた場合
  は、後述の構成オプションで LUN あたりのコマンド数を調整す
  ることができます。

  よくわからなければ N にしておきましょう。

  <堀田>


