  (利用可能であるなら、FIFO/DMA を使用する)
  多くのパラレルポートのチップセットが、印刷を速めるための
  ハードウェアを提供する。利用したい場合は、ここで Y と答え
  ます。

  FIFO が DMA の能力を持っていることと同様に、カーネルはパラ
  レルポートがどの IRQ を持っているか知る必要があります。
  デフォルトでは、パラレルポートは割込みを使わず、FIFO も使
  いません。<file:Documentation/parport.txt> でどの IRQ/DMA 
  を使うのか指定する方法を見つけることができます。

  <高橋潤子>

