  (IP: マルチキャスティング)
  これは、ネットワークに接続された複数のコンピュータを同時に
  アドレッシング(訳注：アドレスのグループ化)するためのコード
  で、カーネルのサイズが 2KB ほど増加します。MBONE に参加す
  るつもりであれば、マルチキャスティングが必要となります。な
  お MBONE とは、インターネット上に位置する広帯域ネットワー
  クで、音声やビデオ放送のデータを搬送するものです。MBONE に
  ついての詳細は、WWW の http://www-itg.lbl.gov/mbone/ を
  ご覧下さい。各種ネットワーク・カードでマルチキャストを使う
  ことに関する情報は、
  Documentation/networking/multicast.txt にあります。多くの
  場合は N にしておくのが安全でしょう。

  <堀田, 武井(2.4.0更新)>


