  (標準の Mitsumi CD-ROM[非XA/Multisession対応]サポート)
  このドライバーは古いMitsumiのCD-ROM製品のLU-005，FX-001，そして
  FX-001D用に用意された二つのドライバーのうちの古い方です．このドラ
  イバーは FX-001DE や3倍速もしくは4倍速製品にはつかえません．
  (それらはIDE/ATAPI方式の製品です．)古い LU-005 では，CDを挿入する
  ためにドライブの筐体全体がスライドしていました．FX-xxx ではトレイ
  はモーター駆動方式になっています．このドライバーではXAやマルチセ
  ッションの CD(フォトCD)をサポートしていない事に注意して下さい．
  この機能を持った新しいドライバー(次の設定で出てきます)が別に
  あります．そちらを使いたいのであれば，ここでは N と答えて下さい．
    もしドライバーが動作しないようであれば，linux/include/linux/mcd.h
  を調べてみて下さい．

