  (一般的な PCI バスマスタ DMA のサポート)
  IDE ドライブ(SCSI ではありません)を使用したバスマスタ DMA 
  操作に耐えられる PCI システム(多くの Pentium PCI システム)
  なら、CPU のオーバヘッドを低減するためにここで Y と答えま
  しょう。そうすると 自動では有効とならない ドライブの DMA 
  機能を有効とするための "hdparm" ユーティリティが使えます。
  デフォルトではドライブの DMA 機能は有効となっていませんが 
  "Use DMA by default when available" での質問に Y と答える
  と有効にすることができます。hdparm の最新バージョンは 
  anonymous FTP で
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/hardware/ から入手
  できます。

  より詳細な情報は drivers/block/idedma.c の冒頭のコメントと 
  Documentation/ide.txt を読んでください。

  この質問は Y と答えてまちがいありません。

  <小野寺>


