  (シリアルNVRAMを検出し読み出す)
  SymbiosやSymbios互換のカード，Tekram DC390W/U/FカードのシリアルNVRAM
  データの読み込みをサポートすることを有効にします．少なくとも1つのシリアル
  NVRAMを搭載し1つ以上のSymbios互換のコントローラのあるシステムや，Symbiosと
  Tekramのカードが混在下システムに役に立ちます．ホストアダプタの起動順序が，
  デフォルトと違った順序，あるいは，"逆の検出"順序にする設定が有効になります．
  また，SymbiosとTekramのカードを区別することが可能となるので，Symbiosと
  Tekramのカードが混在したシステムで，CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_SYMBIOS_COMPATを
  設定することができ，Symbiosのカードは，Tekramのカードに問題を起こすことなく，
  ディファレンシャル，ledピンといったSymbiosの機能のすべてを活用することが
  できます．
  (Richard Waltham: dormouse@farsrobt.demon.co.uk によって加えられました．)
  また、シリアル NVRAM を使用する各ホストに対してユーザーセットアップで定義
  されるようなホストとターゲットの SCSI 機能の設定を有効にします（保守担当者
  によって追加されました）。
  この質問のデフォルトの答えはNです．通常の答えはYでしょう．
  より詳細な情報は，drivers/scsi/README.ncr53c8xxを読んで下さい．

