  (WDT ワッチドッグ・タイマー)
  WDT500P もしくは WDT501P ワッチドッグ・ボードをお持ちなら，こ
  こで Y と，そうでなければ N と答えてください．このボードを検出
  することはできません．その意味するところは，カーネル・ソースの
  drivers/char/wdt.c の先頭で ボードが使用する IO ポートと IRQ
  を設定しなければならないということです．このドライバーをモジュ
  ール ( = 必要なときに動作中のカーネルに組み込んだり取り外した
  りできるコード) としてコンパイルしたいなら，ここで M と答え，
  Documentation/modules.txt を読んでください.

