  (PLIP (パラレル・ポート) のサポート)
  PLIP (Parallel Line Internet Protocol) は 2 台(もしくはま
  れにそれ以上)のローカルなマシンからなる適当に速く小さいネッ
  トワークをつくるのに使われます。Linux box から PLIP リンク
  することは CD-ROM の無いマシンにLinux ディストリビューショ
  ンをインストールする普及した方法です。(最小限のシステムは
  最初にフロッピーで移します)これを動作させるようこのPLIP オ
  プションを両方のマシンのカーネルで有効にする必要があります。

  PLIP ドライバには、モード 0 と 1 のふたつのモードがありま
  す。パラレル・ポート(25 穴のコンピュータのコネクタ)は、一
  回に 4 ビット送信できる (モード 0) "null printer" または 
  "Turbo Laplink" ケーブルか、両方向パラレル・ポートだけに使
  われる一回に 8 ビット送信できる (モード 1) 特別な PLIPケー
  ブルで接続されます; これらのケーブルの配線は
  Documentation/networking/PLIP.txt で知ることができます。ケー
  ブルの長さは 15m までです。モード 0 はマシンのうち 1 台が 
  DOS/Windows で稼働していて、ある PLIP ソフトウェア、例えば 
  Crynwr PLIP パケット・ドライバ
  (http://oak.oakland.edu/simtel.net/msdos/pktdrvr-pre.html;
  WWW をブラウズするには lynx や netscape のようなプログラム
  の動作しているインターネットに接続されたマシンにアクセスす
  る必要があります) と winsock または NCSA's telnet がインス
  トールされていても動作します。

  PLIP を使いたいなら、ここで Y と答え FTP (ユーザ:
  anonymous) 経由で
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/mini から入手で
  きる PLIP mini-HOWTO、加えて 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO からNET-3-HOWTO 
  を読んでください。注意: PLIP プロトコルは変更され、この
  PLIP ドライバは Linux 1.0.x で PLIP をサポートしたものと一
  緒には動作しません。このオプションでカーネルが 8 KB だけ大
  きくなります。

  これをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだ
  り取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいなら、こ
  こで M と答えDocumentation/modules.txt、加えて
  Documentation/networking/net-modules.txt をお読みください。
  モジュール名は plip.o です。よくわからなければ、後でラップ
  トップを購入した場合に備えて Y または M と答えてください。

  <山縣>


