  (Intel 440LX/BX/GX でのサポート)
  Intel 440LX/BX/GX, 815, 840 チップセットで XFree86 4.x の
  GLX コンポーネントでの AGP サポートを有効にできます。

  http://glx.on.openprojects.net/ からダウンロードできる
  GLX コンポーネントを試したいと思っていない限り、ここでは、
  ほとんどの人は N と答えてください。

  <武井, 山田(2.2.19 更新)>

