  (EATA ISA/EISA/PCI (DPT と 一般的な EATA/DMA 準拠ボード) のサポート)
  このドライバは，EATA/DMA 準拠のボード全てをサポートし，どんな BIOS32 
  サービスも必要としません．
  DPT ISA と 全ての EISA の i/o アドレスは，EATAのサインを探すことで検
  出されます．もし，"PCI bios support" が設定されていると，BIOS32 が報
  告してきた全 PCI SCSI コントローラのアドレスを検出します．
  同じ "EATA-DMA サポート" のハードウェアに対してもう一つのドライバが
  あることに注意して下さい．drivers/scsi/eata.c の最初の部分及び
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から，anonymous ftp で入手可能な
  SCSI-HOWTO を読むことをお勧めします．モジュール (= 動作中のカーネルへ,
  必要に応じて組み込み, 又は取り外しが可能なコード) としてコンパイルする
  のであれば，この質問に M と答えて， Documentation/modules.txt を読んで
  下さい．

