  (Matsushita/Panasonic/Creative, Longshine, TEAC CDROM のサポート)
  このドライバーは Panasonic や SoundBlaster のインターフェイスを
  使うほとんどのドライブをサポートします．松下の CR-521，CR-522，
  CR-523，CR-562，CR-563 ドライブ("Creative"と表示されている場合も
  ある)や，CreativeLabs の CD200，Longshine の LCS-7260，"IBM 外付
  ISA CDROM"(実際は CR-56x 製品です)，TEAC の CD-55A はこのカテゴリ
  に分類されます．その他の"電気的に互換"ドライブ(Vertos，Genoa，
  幾つかの Funai 製品のドライブ)は現在サポートされていません．
  Sanyo の H94A ドライブは現在別のドライバーで(後で出てきま
  す)動作します．大部分のドライブは個性的な形の表面パネルを持ち，
  キャディ無しのモーター駆動のトレイ方式を採用していますが，外側には
  ブランド名の表示がありません．古い CR-52x ドライブはキャディ方式で
  手動でのロード/イジェクトですが，やはり外側にはブランド名の表示があ
  りません．このドライバーはインターフェイスアドレスとドライブの種類
  について，強化された自動検出の機能を持っています．この機能は使って
  いるドライブの種類がよくわからない場合に, 実際のドライブを調べるの
  に役立ちますが，サポートしているドライバが見つからなかった場合，
  ブートに多少時間がかかるようになります．ドライブの種類がわかれば
  linux/include/linux/sbpcd.h の中にそのパラメータを直接書き，
  "DISTRIBUTION 0" を設定するようにして下さい．このドライバは4枚の
  CDROMのインターフェイスカードまでサポートでき，それぞれのカードは
  4台までのCDROMドライブをサポートできます．ここで Y と答えた場合，
  さらに何枚のコントローラーを持っているか聞かれます．モジュール
  としてコンパイルした場合にはサポートされるカードは一枚(ドライブは
  4台まで)となります．

