  (arc0s(ARCnet の RFC1051 形式のパケット)のサポート)
  このオプションを指定すれば仮想的な arc0s デバイス経由で RFC1051 
  形式のパケットをやりとりすることができます．この「古い」標準に準
  拠した ARCnet ソフトウェア，例えば DOS 用の arcnet.com などのパ
  ケットドライバや AmiTCP を動かしている Amiga，いくつかの NetBSD 
  など，と通信する場合，arc0s デバイスしか必要ありません．
  arcether.com などのパケットドライバやほとんどの DOS/Windows の 
  ODI ドライバなど，RFC1201 で標準規格となっている実装系と通信する
  場合はこのオプションを指定する必要はありません．RFC1201 の機能は
  自動的に arc0 デバイスに組みこまれます．arc0e と arc0s に関する
  詳細については Documentation/networking/arcnet.txt にある ARCnet 
  に関する説明を読んでください．

