  (GemTek Radio を有効にします)
  この FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答え、以下の質問で
  ポート・アドレスを入力してください。

  GemTeks combined (PnP) sound- and radio カードをお持ちな
  らこのドライバをモジュールとして使用し、isapnptools で
  セットアップすることができます。この場合、適切な I/Oパラ
  メータをモジュールに渡す必要があります。
  もしモジュールとしてこのドライバでカードを動作させること
  ができない場合は、Y と答えてカーネルに組み込んで試して
  みてください。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインターは 
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW 
  上でみつけられます; WWW をブラウズするには lynx や 
  netscape のようなプログラムが動作するインターネット上のマ
  シンにアクセスする必要があります。

  このドライバーをモジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルした
  いなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt をお読
  みください。モジュール名はradio-gemtek.o です。

  <山縣,福島(2.2.15)>


