  (WSS と Crystal カードをサポートした短波無線モデム・ドライバ)
  このオプションで WindowsSoundSystem 互換カードを使う 
  hfmodem ドライバが有効になります。これらのカードは Analog
  Devices (AD1848、AD1845 のような) または Crystal
  Semiconductors (CS4248、CS423x のような) のcodec チップが
  特徴です。



  <山縣>

