  (USB 帯域幅の割り当て)
  Y にすると、USB サブシステムに USB 帯域幅の割り当てを実行
  させ、USB 帯域幅使用率がバス全体の 90% にもなってしまうよ
  うな機器を開かせないようにできます。

  N にすると、そのような状況が起きたときに USB 帯域幅使用率
  の警告メッセージがログファイルに書きこまれて、さらにどれか
  の機器やドライバが正常に動かないかもしれません。

  <武井>
