  (BOOTP のサポート)
  Linux マシンのルートファイルシステムを，NFS を使ってネットワーク経由
  で他のコンピュータからまるごとマウントしたい場合で，かつあなたのコン
  ピュータの IP アドレスを BOOTP プロトコルを用いて起動時に自動的に発
  見して欲しい場合は，ここで Y と答えてください．(BOOTP というのは，こ
  の仕事をするために設計された特別なプロトコルです．)ネットワークカー
  ドのブート ROM が Linux を起動するように設計されていて，ブート ROM 
  が自分で BOOTP を行い，カーネルコマンドラインに全ての必要な情報を提
  供できる場合は，N と答えることができます．確信が持てないなら，Y と答
  えましょう．注意：BOOTP を使用したい場合は，BOOTP のサーバがネットワー
  ク上で稼働していなければなりません．詳しいことは 
  Documentation/nfsroot.txt をみてください[日本語訳も存在します．また
  これに関する Mini-HOWOTO とその日本語訳も存在します．]．

