  (AX.25 用 BAYCOM picpar と par96 ドライバ)
  これはパラレル・インターフェースに接続する Baycom 型の単純
  なアマチュア無線モデム用ドライバです。picpar と par96 をサ
  ポートしています。ドライバを設定するには標準的な ax25 ユー
  ティリティ・パッケージから入手できるsethdlc ユーティリティ
  を使用します。モデムの情報はhttp://www.baycom.de と 
  Documentation/networking/baycom.txt を御覧ください。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答えてDocumentation/modules.txt をお読み
  ください。これはお勧めです。モジュール名は baycom_par.o で
  す。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


