  (Sony CDU31A/CDU33A CDROM サポート)
  この種類のCDROMドライブは，キャディーを使わず, バネで飛び出すトレイ
  方式で，本体下部中央に緑色の LED があります．注意：この種類の CDROM
  ドライブはブート時にカーネルに自動検出されません．そのため，
  Documentation/cdrom/cdu31a の中で記述されているように，ブート時の
  カーネルに渡すオプションとしてインターフェイス・アドレスを渡すか，
  自分用の環境を linux/drivers/cdrom/cdu31a.c の中に記述する必要が
  あります．カーネルに対してどんなやり方でオプションを渡せば良いのか
  については，使っているブートローダー(lilo とか loadlin)の
  ドキュメントを参照して下さい．lilo での方法については SCSI-HOWTO
  の中でも説明されています．

