  (Matroxマルチヘッド統一ドライバサポート)
  (サポートされている)2つ以上の Matrox デバイスが装着してあっ
  て、しかも全て使いたい場合、このオプションを有効にしてくだ
  さい。1種類のデバイスしか装着していない場合には、N(無効)に
  しなければなりません。有効にした場合、特に ia32(ix86)で(カー
  ネルが??)大きくなり、やや遅くなります。このドライバをモジュー
  ルとしてコンパイルした場合、そのスピードとデバイスあたり 
  40KB のメモリという利用量に「大変」興味をひかれるでしょう。
  ドライバをマルチスレッドサポートなしで使うことができます。
  (誤訳かも知れません。)この場合、insmod 時にかならず dev=N
  (N は0 = 第1のデバイス, 1 = 第2のデバイス といったデバイス
  の数)を与えなければなりません。

  <市川>

