  (カーネルレベルの IP の自動構成)
  これは、カーネルのブート時において、カーネルのコマンドライ
  ンで指定された情報または BOOTP / RARP プロトコルいずれかに
  したがって、デバイスやルーティング・テーブルの IP アドレス
  の自動構成を可能にします。ブートするのにネットワークアクセ
  スを必要とするディスクレス・マシンの場合のみ Y と答える必
  要があります。というのは、それ以外のどのマシンにおいても、
  ネットワークの構成はスタートアップ・スクリプトの中で行うか
  らです。

  <堀田, 高橋潤子(2.4.15更新)>

