  (IP: 通信用のウィンドウを大きくする (16Mb未満のメモリの場合は勧めません))
  長距離間で高速の通信をする場合，ネットワークの性能は，一方がデータの
  受け取りを確認するまでの間，もう一方がどの位の量のデータを蓄えておけ
  るのかによって頭打ちになってしまいます (例えばニューヨークとロンドン
  間で45Mb/秒の通信を行っている場合，応答確認をするまでにどの位の量の
  データが送られるのか考えてみてください...).  この設定は，一度に大量
  のデータを送るようにするかどうか，ということです．この設定を有効にす
  ると，ネットワークに送るデータを一時的に蓄えておくための大量のメモリ
  が，ユーザープロセスに必要となることがあります．従って，この設定を有
  効にした方が良いのは，16Mb以上のメモリがある場合です．2Mb/秒以上で長
  距離間の通信を行っている場合，あるいは衛星回線を通じて通信を行ってい
  る場合以外は，この設定を有効にしてもしなくても，ネットワークの性能は
  変りません．

