  (ワッチドッグ・タイマーを有効にします)
  このオプションを有効にし，メジャー番号 10，マイナー番号 130 の
  キャラクター型デバイス・ファイル /dev/watchdog を mknod ("man
  mknod") で作成すると，ワッチドッグが使えます．すなわち: そのフ
  ァイルを開いてから 1 分間以上書き出しに失敗すると，計算機がリ
  ブートされます．このドライバーは，ロック・アップ後できるだけ速
  くオンラインに戻る必要のあるネットワーク接続された計算機に役立
  ちます．ソフトウェアによるワッチドッグ実装 (計算機のリブートに
  時々失敗します) とハードウェア・ワッチドッグ・ボードのドライバ
  ーがあります．そのボードはより頑丈で計算機内温度の情報も絶えず
  得られます．詳しくは，カーネル・ソースの
  Documentation/watchdog.txt を読んでください．よくわからなけれ
  ば，N と答えてください．このドライバーはモジュール化もできます
  ( = 必要なときに動作中のカーネルに組み込んだり取り外したりでき
  るコード)．モジュールとしてコンパイルしたいなら，ここで M と答
  え，Documentation/modules.txt を読んでください.

