  (RAID-4/RAID-5 モード)
  RAID-5 は、C MB のドライブ N 個で C * (N - 1) MB の領域を
  提供します。そして、1 つのドライブの故障からデータを保護し
  ます。与えられたセクタ番号に対して、(N - 1) ドライブにはデー
  タセクタが、残りの 1 つのドライブには保護用のパリティデー
  タが割り当てられます。RAID-4 の場合、パリティ領域は 1 つの
  ドライブに存在しますが、RAID-5では、各ドライブにパリティが
  分散します。

  Linux 上のソフトウェア RAID についての情報は
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から得られる
  Software-RAID mini-HOWTO に記載されています。ユーザーのユー
  ティリティ raidtools のサポートを得るときにも、そちらを確
  認してください。

  もし、あなたが上記のような RAID-4/RAID-5 構成を使用したい
  のなら、Y と答えてください。このコードは、raid5.o と呼ばれ
  るモジュールとしても利用できます。(動作中のカーネルに、い
  つでも組み込んだり取り外したりできるコード) もし、モジュー
  ルとしてコンパイルしたいならば、ここで M と答え 
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  わからなければ、Y と答えてください。

  <大西, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

