  (NCR53C8XX SCSI のサポート)
  これは BSD の ncr ドライバを Linux の NCR53C8XX ファミリ
  PCI-SCSI コントローラ用として移植したものです。このドライ
  バは、パリティチェック、タグ付きコマンドキュー、高速同期デー
  タ転送(wide FAST-40 LVD デバイスとコントローラを使って、最
  高 80 MB/s)をサポートしています。

  このドライバは Ultra-160 SCSI の SYM53C1010 はサポートして
  いません。SYM53C1010 チップを使えるようにするには、
  "SYM53C8XX SCSI option" の項目で設定してください。最近の
  53c8xx チップは "SYM53C8XX SCSI option" の項目で設定します。

  カーネルに、NCR/SYM53C8XX チップに対応したドライバを
  選んでもらいたいならば、NCR53C8XX と SYM53C8XX の両方を
  Y に設定してください。
  M としてモジュールにするのがお勧めです。この場合、
  モジュールは sym53c8xx.o、ncr53c8xx.o の順に読みこまれます。

  注：53c8xx ファミリのコントローラ用には別のドライバがあり
  ます(上の"NCR53c7,8xx SCSI support")。ncr53c7xx、ncr53c8xx
  の両方のボードを使っているならば、両方の質問に M と答えて
  モジュールとしてコンパイルしておきます。ただし、両方を
  同時には使えません。53c8xx ボードを使っているなら、
  "NCR53c7,8xx SCSI support" は設定しないほうがいいでしょう。

  さらなる情報が drivers/scsi/README.ncr53c8xx にありますの
  で、目を通してください。

  <川藤, 武井(2.2.18)>
