  (Full NAT (ネットワークアドレス変換))
  Full NAT オプションは、マスカレード、ポート転送およびその
  他の形式の完全なネットワークアドレスポート変換を有効にしま
  す。iptables の中の "nat" テーブルによってコントロールされ
  ます。iptables(8) に関して、man ページを参照してください。

  モジュールとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。よく分
  からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

