  (LanMedia 社のシリアルボード (SSI/V.35, T1/E1, HSSI, T3))
  これは、以下の Lan Media シリアルボードファミリのドライバです。

  LMC 1000 ボードを使うと、シリアルデバイス (例えばベースバンド
  モデムや、その他 X.21, V.24, V.35, V.36 インターフェースのデ
  バイスならなんでも) を Linux マシンに同期的に接続することがで
  きます。

  LMC 1200 とオンボードの DSU ボードを使うと、 Linux マシンを
  直接 T1 や E1 の回線に接続できます。

  LMC 5200 ボードには HSSI インターフェースがついていて、 52
  メガビット/秒 の容量で動作させることができます。

  LMC5245 ボードを使うと、他のハードウェアなしで直接 T3 回線に
  接続することができます。

  syncPPP と cisco HDLC を切替えたり、時刻のソースを変更したり
  するには、lmcctl が必要となります。<ftp://ftp.lanmedia.com> 
  から入手できます。

  このドライバはモジュールとしてもコンパイルできます (モジュー
  ルとは実行中のカーネルに、好きなときに組み込んだり外したり
  できるコードのことです)。モジュールの名前は lmc.o です。
  モジュールに関する一般的な情報は、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <中野, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

