  (Xircom 16 ビット PCMCIA のサポート)
  コンピューターに Xircom 16 ビット PCMCIA (PC カード)
  Ethernet または Fast Ethernet カードを接続するつもり
  でしたら、Y と答えてください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  xirc2ps_cs.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい
  場合、M と答え Documentation/modules.txt に目を通してくだ
  さい。よくわからなければ、N と答えてください。

  <山田>

