  (Cisco/Aironet 34X/35X/4500/4800 PCMCIA カード)
  これは、Cisco/Aironet PCMCIA 802.11 無線カードをサポートす
  る標準の Linux ドライバです。このドライバは Linux Pcmcia 
  パッケージの Aironet ドライバの部分と同じです。Cisco が買
  収する前に Aironet 社が出していたカード (Aironet 4500、
  Aironet 4800、Aironet 4800B) の他に、Cisco が出した新しい 
  802.11b カード (Cisco 34X、Cisco 35X - 暗号化機能付き、ま
  たは暗号化機能無し) をサポートしています。また、DELL 
  TrueMobile 4800 や Xircom 802.11b カード といった、Cisco 
  の OEM もサポートしています。

  このドライバは、標準の Linux 無線の拡張と Cisco 専用の API 
  の両方をサポートするので、Linux 無線ツールと Cisco Linux 
  ユーティリティは、両方とも、カードの構成を設定するために使
  用することができます。

  PC カードを使用するために、David Hinds 氏の pcmcia-cs パッ
  ケージのソフトウェアをサポートする必要があります (場所は 
  <file:Documentation/Changes> を見てください)。
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から取得できる 
  PCMCIA-HOWTO も参照してください。

  <高橋潤子>

