  (RAID-4/RAID-5 モード)
  RAID-5 は、C MB のドライブ N 個で C * (N - 1) の領域を提供
  します。そして、1 つのドライブの故障からデータを保護します。
  与えられたセクタ番号に対して、(N - 1) ドライブにはデータセ
  クタが、残りの 1 つのドライブには保護用のパリティデータが
  割り当てられます。RAID-4 の場合、パリティ領域は 1 つのドラ
  イブに存在しますが、RAID-5では、各ドライブにパリティが分散
  します。

  Linux 上のソフトウェア RAID についての情報は Software-RAID
  mini-HOWTOに含まれています。
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/mini から、FTP 
  経由 (ユーザ名: anonymous) で利用可能です。ユーザーのユー
  ティリティ raidtools のサポートを得るときにも、そちらを確
  認してください。

  もし、あなたが上記のような RAID-4/RAID-5 構成を使用したい
  のなら、Y と答えてください。このコードは、raid5.o と呼ばれ
  るモジュールとしても利用できます。(動作中のカーネルに、い
  つでも組み込んだり取り外したりできるコード) もし、モジュー
  ルとしてコンパイルしたいならば、ここで M と答え 
  Documentation/modules.txt を読んでください。

  わからなければ、Y と答えてください。

  <大西>


