  (Aironet の Arlan 655 および IC2200 DS のサポート)
  aironet(www.aironet.com) の作成した Arlan で使用されている 
  www.Telxon.com チップは、同類のカードでも使用されています。
  ドライバーは 655 および IC2200 シリーズでテストされていま
  す。最新の情報は http://www.ylenurme.ee/~elmer/655/ を参照
  してください。

  ドライバーは 2 つのモジュール arlan と arlan-proc として構
  成されています。後者は /proc インターフェースであり、多く
  の場合は不必要です。

  長い間使用していると、状態が無効(non-valid state)となって
  しまうコンピュータがあります。これを解消するには 
  ping-reset スクリプトを使用してください。

  <早川, 武井(2.4.0更新)>
