  (IrLAN サーバー・プロトコル)
  赤外線 LAN 接続を有効にしたいなら、ここで Y と答えてくださ
  い。モジュールとしてコンパイルしたいなら、ここで M と答え、
  Documentation/modules.txt をお読みください。IrLAN サーバー・
  プロトコルで、IrLAN クライアント・プロトコルが稼働している
  コンピューターと無線LAN を設置できるようになります。注意: 
  現在 IrLAN サーバー・プロトコルはアクセス・ポイントをエニュ
  レートするだけで、IrLAN の特別な仕様を実装していません。し
  かしこれはユーザーが注意することではないでしょう。

  <山縣>


