  (QuickNet Internet LineJack/PhoneJack サポート)
  Quicknet Technologies 社製のテレフォニーカードを
  お使いの場合は、Mとしてください。これには Internet PhoneJACK
  や、Internet LineJACK テレフォニーカードも含まれます。
  モジュール名は ixj.o になります。

  これらの製品のISAバージョンについては、isapnpツール
  (pnpdump/isapnp)を使ってカードの設定をすることも、
  バックポートされたisapnpモジュールを利用することもできます。
  Documentation/telephony/ixj.txtをお読みください。

  これらのカードのより詳細な情報は、QuicknetのWebサイト
  http://www.quicknet.net/をご覧ください。

  Quicknetテレフォニーカードをお持ちでないのなら、
  このオプションは N にしても問題はありません。

  <石井, 武井(2.4.0更新)>
