  (Matrox 統一アクセラレーテッドドライバ)
  Matrox Millennium, Matrox Millennium II, Matrox Mystique,
  Matrox Mystique 220, Matrox Productiva G100, Matrox
  Mystique G200, Matrox Millennium G200 または Matrox Marvel
  G200 を使っている場合、このオプションを有効にしてください。
  今現在、G100, Mystique G200, Marvel G200 については未テス
  トです。お望みならば、このオプションを M (モジュール)とし
  て選択することができます。この場合、matroxfb.o というモジュー
  ルが作られます。もしカーネルとしてコンパイルされているなら
  ば、ブート時に"video=matrox:XXX" という形でドライバにパラ
  メータを与えることができます。XXX については メインソース
  ファイル(drivers/video/matroxfb.c)の最後に書いてあります。
  ドライバをモジュールで使う場合、同じパラメータをinsmod に
  対して与えることができます。

  <市川>

