  (ADS Cadet AM/FM Tuner のサポート)
  AM/FM ラジオ・カードなら、ここで Y と答えます。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l"
  プログラムのポインタは
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW 
  上で見つけられます。 WWW をブラウズするには lynx や 
  netscape のようなプログラムが動作するインターネット上のマ
  シンにアクセスする必要があります。

  このドライバをモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt を読
  んでください。モジュール名は radio-cadet.o です。

  <中村（幸）>
