NTFS の概要
===========

NTFS ボリュームをマウントするにはファイルシステム種別 'ntfs' を使用し
ます。現状、ドライバはフォールトトレランスのサポートをしておらず、読み
出しのみのモードで動作します。実験的に書き込みを有効にする場合は、デー
タを失っても完全に復旧できる状態か確認し、さらに Linux から NTFS パー
ティションに書き込みを行って不具合が出たら可能な限り早く Microsoft
Windows NT の chkdsk を必ず実行してください。ftdisk のサポートは、md
ドライバの先頭のボリュームセットに対して成功したという制限付きの報告が
ありましたが、ミラーセットおよびストライプセットでも動作するはずです -
md ドライバが配置を用いて扱っていると仮定しての話ですが・・・

実験的な書き込みのサポートは Windows NT4 およびそれ以降に適用されます
ので注意してください。

ntfs ドライバは以下のマウントオプションをサポートします -
(表記上、<論理値> は 0(no,false) か 1(yes,true) をとります)
iocharset=name        ファイル名を戻す時に使う文字セット。
                      VFAT と違い、NTFS では機種依存文字の使用は抑えら
		      れています。
utf8=<論理値>         ファイル名の変換に UTF-8 を使います。
uni_xlate=<論理値>,2  現在の文字セットに含まれない文字を持つファイル名
                      に VFAT 形式のエンコードを使います。論理値は機能
		      を有効にし、2 という値は vfat.txt に記載された
		      ':', (u & 0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12) のエン
		      コードを有効にします。
uid=
gid=
umask=                これらのオプションは mount(8) に記載された動作を
                      します。
		      既定値では、ファイルの所有者は root でその他の人
		      は読み出し禁止になっています。
posix=<論理値>	      有効にすると、ファイルシステムは大文字と小文字を
                      区別します。8.3 形式の「短い名前」は隠されずにハー
                      ドリンクとして現れます。
                      [訳注：短い名前とは、例えば "Program Files" に対
                      する PROGRA~1 といったものです。]
----------------------------------------------------------------------
日本語訳：野本浩一 <hng@ps.ksky.ne.jp>
    校正：森本淳さん <morimoto@xantia.citroen.org>

