  (IrTTY IrDA デバイス・ドライバー)
  IrTTY ライン・ディシプリンを有効にしたいなら、ここで Y と
  答えてください。モジュールとしてコンパイルしたいなら、ここ
  で M と答え、Documentation/modules.txt をお読みください。
  IrTTY により Linux のシリアル・ドライバーを 16550 互換な 
  IrDA の全ポートで使用できるようになります。ほとんどの IrDA 
  チップは 16550 互換なので、このオプションには恐らく Y とお
  答えになるでしょう。しかしながら IrTTY を用いると接続速度
  が115200 bps (IrDA SIR モード) に制限されます。

  よくわからなければ Y と答えてください。

  <山縣>


