  (逆ARP)
  ローカル・ネットワーク上、起動時にハードウェア・アドレスは
  分かっているけれども IP アドレスは分からないという (通常ディ
  スクレスかポータブルな) 計算機がある場合、逆アドレス解決プ
  ロトコル (RARP) 要求を出して IP アドレス を知るようにする
  ことができます。ディスクレス Sun 3 マシンは起動時にこの手
  続きを使いますし、ディスクレス Linux マシンもそうして設定
  されます。

  Linux マシンをそのような要求に「答え」られるようにしたいの
  ならば、ここで Y と答えてください; それから rarp ("man
  rarp") プログラムを実行する必要があります。

  Linux マシンの X 端末として実際にディスクレス Sun 3 マシン
  を使いたいなら、ここで Y と答え、
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/network/boot.net/ 
  から Linux-Xkernel を取って来てください。

  しかし、BOOTP や DHCP プロトコルの方が、ネットワーク接続さ
  れたマシンの起動と設定に対するより良い対処法です。詳しくは、
  http://web.syr.edu/~jmwobus/comfaqs/dhcp.faq.html の DHCP
  FAQ を御覧ください。(WWW をブラウズするには lynx や 
  netscape のようなプログラムの動作するインターネットに接続
  されたマシンにアクセスする必要があります。)

  RARP をモジュール (必要に応じてカーネルに組み込んだり取り
  外したりできるコード) としてコンパイルしたい場合、ここを M 
  と答え、Documentation/modules.txt を読んでください。モジュー
  ル名は rarp.o です。

  上の説明を理解できない場合は、N として問題ありません。

  <山縣>


