  (BAYCOM ser12, par96 で AX.25 プロトコル用に kiss エミュレーションを
  行う)
  シリアルインターフェイスかパラレルインターフェイスに接続される 
  Baycom 式のアマチュア無線モデム用の開発中のドライバです．このド
  ライバは ser12 と par96 の仕様をサポートするようになっています．
  このドライバを設定する場合，
  standard ax25 utilities package に含まれる sethdlc ユーティリ
  ティを使ってください．モデムについては 
  http://www.baycom.de と drivers/char/README.baycom を読んでくだ
  さい．

  もし、モジュール(動作中のカーネルに、いつでも組み込んだり
  取り外したりできるコード)としてコンパイルしたいならば、こ
  こで M と答え Documentation/modules.txt を読んでください。
  モジュールとしての使用を推奨します。
