  (ボードがSYMBIOS互換であるとする)
  このオプションは，GPIOが装備しているいくつかの機能を使用可能にします．
  これらの一般(G)の目的(P)の入出力(IO)ピンは，ベンダ固有の機能あるいは，
  標準的なSYMBIOSの機能の実装に使用できます．SYMBIOS純正のボードは，
  GPIO0をコントローラのLED出力に，また，GPIO3をシングルエンド/ディファ
  レンシャルのインターフェイスを示すフラグとして使用しています．
  もし，システムの全てのボードが，SYMBIOS純正ボードかあるいはSYMBIOS製の
  BIOSとドライバを使っているなら，このオプションを有効にします．
  このドライバは，このオプションを許可した状態で私の環境で正しく
  動作しています．(SDMS 4.0 + Promise SCSI ULTRA 875 rev 0x3 +
  ASUS SC200 810A rev 0x12)
  このオプションは，以下の条件の場合，Nを選択しなければなりません．
  システムの中にすくなくとも1つ，ベンダ固有のBIOSを搭載した53C8XXベースの
  SCSIボード(例えば，Tekram DC-390/U/W/F)が存在する場合です．もし，
  分からなければ，Nと答えてください．
  しかし，もしSymbios互換でないボードにNvRAMが搭載されているなら，
  CONFIG_SCSI_NCR53C8XX_NVRAM_DETECTというオプションをセットすることによって，
  ドライバは，Symbios互換のボードを他のものと区別することができます．
  だから，すべてのSymbios互換でないボードがNVRAMを搭載しているなら，
  Yと答えても良いでしょう．

