  (サウンド・カードのサポート)
  コンピュータにサウンド・カードをお持ちなら、すなわち 
  occasional ビープ以上の音が鳴るなら、Y と答えてください。
  サウンド・カードに関するすべての情報とその設定 (I/O ポート、
  割込み、DMA チャンネル) を質問されるので確認してください。

  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO からFTP (ユーザ:
  anonymous) 経由で入手できる Sound-HOWTO を読む必要がありま
  す。modular sound system に関する一般的な情報は、
  Documentation/sound/Introduction ファイルに含まれています。
  同様に Documentation/sound/README.OSS ファイルにも、少しば
  かり古いものの、今でも有用な情報が含まれています。

  PnP サウンド・カードをお持ちで起動時に ISA PnP ツール
  (http://www.roestock.demon.co.uk/isapnptools/ を読んでくだ
  さい。(WWW をブラウズするには lynx や netscape のようなプ
  ログラムが動作するインターネットに接続したコンピュータにア
  クセスする必要があります。)) を使って設定なさりたいなら、
  モジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組み込んだり取り
  外したりできるコード) としてサウンド・カード・サポートをコ
  ンパイルし、PnP 設定を終了させた後にそのモジュールをロード
  する必要があります。そうするためにはここで M と答えて 
  Documentation/modules.txt と
  Documentation/sound/README.modules をお読みください;
  モジュール名はsound.o です。

  サウンド・カードが無くても PC スピーカー・プログラミングに
  よりoccasional ビープ以上の音をコンピュータから出せること
  を教わりました。そのためのカーネル・パッチとサポーティング・
  ユーティリティはhttp://www.imladris.demon.co.uk/pcsp/ で入
  手できる pcsp パッケージにあります。

  <山縣>


