  (TEQL 待機)
  あなたのいくつかのネットワーク・デバイスや CBQ スケジュー
  リング・アルゴリズムに leaf discipline として True Link
  Equalizer (TLE) パケット・スケジューリング・アルゴリズムを
  使いたいなら、ここで Y と答えてください。この待機 
  discipline はいくつかの物理的なデバイスの組合せをひとつの
  仮想デバイスにできます。(詳細は <file:net/sched/sch_teql.c> 
  の先頭を見てください。)

  このコードは sch_teql.o というモジュール (必要に応じて動作
  中のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコード) として
  も利用できます。モジュールとしてコンパイルしたいなら、ここ
  で M と答え<file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <山縣, 高橋潤(2.4.15更新)>

