  (Specialix 製カードで DTR/RTS ピンを RTS とする)

  Specialix 製のカードは，RTS か DTR の片方しかサポートでき
  ません．ここで N と答えると，tty がソフトウェアハンドシェ
  イクモードの時に，ドライバは DTR/RTS ピンを"DTR"として使い
  ます．ここで Y と答えるか，またはハードウェアハンドシェイ
  クが ON だと，DTR/RTS ピンは常に RTS となります．詳しくは 
  Documentation/specialix.txt をお読み下さい．

  <乙川>


